В стандартный комплект, получаемый клиентом нашей компании входят (шт):

* Сумка – 1;
* Фольгированные маты теплоизолирующие для донышка и верха сумки – 2;
* Фольгированные маты теплоизолирующие для боковин – 2;
* Фольгированные маты теплоизолирующие для переднего и заднего торца – 2;
* Плечевые ремни из стропы 40 мм – 2;
* Рекламный буклет – 1;
* Полиэтиленовый пакет упаковочный – 1.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕРМОСУМОК:**

1. Прикрепить плечевой ремень (пряжки 40м на самой сумке). Можно крепить только один ремень, так как удобнее переносить сумку на том ремне, который "ближе к телу". Противоположную сторону сумки просто придерживать рукой за ручку пришитую на боковине (из сдвоенной ленты, шириной 25мм).
2. Вставить мат ( пену ) в торцевую часть сумки (внутри сумки есть    специальные    карманы,    предназначенные для   установки термоизолирующих фольгированных матов). ТОРЦЕВАЯ часть сумки находится прямо напротив ВХОДА.
3. Вставить мат в дно сумки.
4. Вставить маты в боковины сумки.
5. Вставить мат в верх сумки.
6. Вставить мат в входную часть сумки.
7. Провести "воспитательные" работы с матами установленными в сумку. Они заключаются в расправлении матов  внутри карманов. Маты должны стать ровными. Всё свободное пространство внутри карманов должно быть занято матами. Углы расправлены. Внутренние стыки сумки (и матов, соответственно) должны быть плотными и ровными. В начале может показаться, что маты велики. Это не так. Они, маты, нарезаны таким образом, чтобы при установке, не оставлять свободного пространства в самих карманах, через которое может уходить тепло. За счёт плотной установки, маты "распирают" карманы на стыках и сборочных швах. Таким образом достигается плотное прилегание матов в карманах во внутренней части сумки.

Маты можно свободно гнуть и мять. Они не сломаются и не помнутся. Для установки матов в карманы, их необходимо предварительно несильно согнуть и установит в карман. Затем УГЛЫ верхней части мата, которая ещё не в кармане, поочерёдно вставляют в углы кармана. Затем застёгиваем молнию. После этого ладонью давим в центр кармана и мат должен начать расправляться внутри кармана. Можно потом ещё раз открыть карман, устранить возможные огрехи    установки    матов,   возможно   дополнительно "подтянуть" мат к стыкам карманов.

При правильной установке матов, сумка должна получиться внешне вполне "прямоугольной", стенки внутри сумки должны быть ровными. Стыки стенок внутри сумки должны быть плотными. Стыки, в которых участвует только ткань - не правильные. Через такие стыки сумка будет терять тепло.